## Розділ 1. Вступ

Цей документ описує ПЗ "ND Передоплата" версії 0.0.5.

- Зчитування поточного балансу і температури лічильника електроенергії.

- Запис налаштувань передоплати у лічильник електроенергії.

- Поповнення балансу лічильника електроенергії суму до 5'000'000 грошових одиниць.

- З’єднання з лічильниками по радіоканалу ZigBee (EMBEE) через послідовний порт, TCP/IP або концентратор даних (тут і далі по тексту мається на увазі концентратор даних типу "Універсальний комунікатор").

- Інструмент швидкого пошуку концентратора даних ("Універсальний комунікатор") в локальній мережі.

- Перегляд установлених лічильників на карті

- Моделі лічильників, що підтримують передоплату є вбудованими в ПЗ "ND Передоплата"

- Підтримка наборів символів відповідно до стандарту UTF-8 (описаний в документі ISO/IEC 10646)

- Підтримка IPv6